Załącznik 2A do siwz
Elementy rozbudowy macierzy dyskowej Huawei OceanStor 2600 V3 (2U,Dual Ctrl,AC,32GB,2*6*GE,25*2.5",SPE23C0225) o numerze seryjnym 2102350SHS4YJ2900045.
stanowiącej własność Zamawiającego.
Tabela A - Półka dyskowa z dyskami
	Lp.
	Nazwa Komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne 
	Oferta Wykonawcy – opis w kontekście wymagań określonych w kolumnie obok 

	1
	Półka dyskowa (1 szt.) 
	Półka dyskowa na min. 24 dyski w formacie 3.5” z połączeniami wewnętrznymi SAS 12Gb/s, np. Huawei Disk Enclosure (4U,AC,3.5",Expansion Module,24 Disk Slots, without Disk Unit, DAE22435U4) lub równoważna. Przez równoważność Zamawiający rozumie półkę dyskową współpracującą z kontrolerami macierzy Huawei OceanStor 2600 V3 (SPE23C0225). Dysk twardy typu NL-SAS „Hot-Plug”, wyposażony w ramkę dyskową.  Pojemność pojedynczego dysku: 4TB.  
Kompatybilność i możliwość instalacji w oferowanej nowej półce dyskowej. 
	

	2
	Dyski wyposażone w ramki dyskowe (24 szt.) 
	Dysk twardy typu NL-SAS „Hot-Plug”, wyposażony w ramkę dyskową.  Pojemność pojedynczego dysku: 4TB.  
Kompatybilność i możliwość instalacji w oferowanej nowej półce dyskowej.
	

	3
	Okablowanie systemowe 
	Okablowanie niezbędne do połączenia oferowanej nowej półki dyskowej z posiadaną jednostką kontrolerową macierzy dyskowej Huawei OceanStor 2600 V3 (SPE23C0225).
	

	4
	Kompatybilność 
	Wszystkie oferowane elementy rozbudowy muszą być kompatybilne z macierzą dyskową Huawei OceanStor 2600 V3, o której mowa w nagłówku niniejszejTabeli. 
	

	5
	Gwarancja i wsparcie techniczne
	Dla dostarczonej półek dyskowych gwarancja ma wynosić minimum 36 miesięcy na poziomie 9x5xNBD.
Zamawiający w czasie trwania gwarancji wymaga dostępu do firmware-ów, sterowników oraz aktualizacji oprogramowania w sposób nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego oprogramowania.
Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.  
	

	6
	Oferowany okres gwarancji 
	Nie krótszy niż 36 i nie dłuższy niż 60 miesięcy
	Oferuję …………….miesięczny okres gwarancji.


Tabela B - Biblioteka taśmowa – 1szt.  
	Lp.
	Nazwa elementu, parametru lub cechy 
	Opis minimalnych wymagań
	Oferta  Wykonawcy – opis w kontekście wymagań określonych w kolumnie obok 

	1
	Napędy taśmowe
	Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w minimum jeden napęd taśmowy LTO-8 SAS
	

	2
	Interfejs 
	Zainstalowany napęd taśmowy musi posiadać natywny interfejs 6Gb SAS
	

	3
	Zarządzanie 
	Biblioteka musi być wyposażona w moduł zdalnego zarządzania Biblioteka musi udostępniać funkcje monitorowania stanu napędów.
	

	4
	Sloty na taśmy 
	Biblioteka musi mieć minimum 25 kieszeni na nośniki Biblioteka musi mieć możliwość zdefiniowania od 0 lub 5 kieszeni typu „mail slot”
	

	5
	Możliwości rozbudowy 
	Biblioteka musi mieć możliwość rozbudowy systemu, do co najmniej 24 napędów oraz 400 slotów na taśmy w urządzeniu o wysokości max. 24 32U Pomiędzy poszczególnymi modułami biblioteki musi być możliwość automatycznego przemieszczania nośników z wykorzystaniem jednego robota, który musi mieć dostęp do wszystkich kieszeni na nośniki.
	

	6
	Wyposażenie dodatkowe 
	Czytnik kodów kreskowych Biblioteka powinna posiadać redundantne zasilanie.
	

	7
	Inne 
	Biblioteka powinna być wykonana w technologii umożliwiającej sprzętowy podział na mniejsze biblioteki „logiczne”, a następnie podłączane do różnych serwerów, korzystających z różnego oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji Biblioteka nie powinna przekraczać 3U w swoim podstawowym module.
	

	8
	Taśmy 
	Sprzęt powinien być dostarczony wraz z 25 taśmami LTO-7 z etykietą M8 oraz 1 taśmę czyszczącą
	

	9
	Gwarancja i wsparcie techniczne
	Dla dostarczonej biblioteki taśmowej  gwarancja ma wynosić minimum 36 miesięcy na poziomie 9x5xNBD.
Zamawiający w czasie trwania gwarancji wymaga dostępu do firmware-ów, sterowników oraz aktualizacji oprogramowania w sposób nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego oprogramowania.
Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.  
	

	10
	Oferowany okres gwarancji 
	Nie krótszy niż 36 i nie dłuższy niż 60 miesięcy
	Oferuję …………….miesięczny okres gwarancji.


Tabela C-  Serwer – szt.1 
	L.p.  
	Nazwa komponentu  
	Wymagania 
	Oferta  Wykonawcy – opis w kontekście wymagań określonych w kolumnie obok 

	1
	Obudowa 
	Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 1U wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż serwera w szafie Rack. 
	

	2
	Płyta główna 
	Płyta główna z możliwością instalacji min. jednego procesora, z możliwością zainstalowania 64 GB  pamięci DDR4 ECC UDIM. 
Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera.  
	

	3
	Procesor 
	Zainstalowany jeden procesor czterordzeniowy w architekturze x86 dedykowany do pracy w serwerach umożliwiający osiągnięcie wyniku co najmniej 23,8 pkt w teście SPECrate2017_int_base opublikowanym na stronie www.spec.org. Wynik nie musi odzwierciedlać oferowanego modelu serwera. Częstotliwość CPU minimum 3GHz.   
	

	4
	Pamięć RAM 
	Min. 16 GB pamięci RAM typu ECC UDIMM o częstotliwości 2666MT/s w minimum dwóch modułach po 8 GB.  
	

	5
	Grafika 
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 1280x1024 pikseli 
	

	6
	Porty 
	- co najmniej jeden port USB 2.0 z przodu obudowy 
- co najmniej jeden port Micro USB 2.0 służący do komunikacji z systemem zarządzającym serwera 
- co najmniej dwa porty USB 3.0 z tyłu obudowy 
- co najmniej jeden port USB 3.0 wewnątrz obudowy 
- co najmniej jeden porty VGA 
- co najmniej jeden port szeregowy  
	

	7
	Gniazda PCIe 
	Co najmniej dwa gniazda PCIe generacji 3. Jedno obsługujące karty w standardzie FH, drugie dedykowane do kart LP 
	

	8
	Interfejsy sieciowe 
	Przynajmniej 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet. Żaden z nich nie może zajmować dostępnych na płycie głównej slotów PCIe ani USB.  
	

	9
	Napęd optyczny 
	Nie wymagany 
	

	10
	Pamięć masowa 
	Zainstalowane dwa dyski M.2 o pojemności 240 GB każdy. Umożliwiające pracę w trybie RAID 1. Dyski HDD nie są wymagane. Kontroler RAID dla dysków HDD nie jest wymagany.  
	

	11
	Komunikacja 
	Zainstalowana karta dwuportowa HBA SAS 12G do podłączenia zewnętrznych urządzeń.  
Dodatkowo kabel mini SAS HD 12Gb/s – mini SAS HD 12 Gb/s o długości minimum 2m.  
	

	12
	Zasilanie 
	Zainstalowany co najmniej jeden zasilacz o mocy 250 W.  
Kabel zasilający C13/c14 o długości minimum 2m 
	

	13
	Zabezpieczenia 
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM 1.2 
	

	14
	Gwarancja i wsparcie techniczne
	Dla dostarczonej biblioteki taśmowej  gwarancja ma wynosić minimum 36 miesięcy na poziomie 9x5xNBD.
Zamawiający w czasie trwania gwarancji wymaga dostępu do firmware-ów, sterowników oraz aktualizacji oprogramowania w sposób nienaruszający praw twórców i właściciela praw autorskich oraz nieograniczający praw Zamawiającego do korzystania z tego oprogramowania.
Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. 
	

	15
	Oferowany okres gwarancji 
	Nie krótszy niż 36 i nie dłuższy niż 60 miesięcy
	Oferuję …………….miesięczny okres gwarancji.


	…………………………………..
(miejscowość, data)
	
	………………………............................................………………………..
 (podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy)


