
Załącznik Nr 3 do siwz( docelowo załącznik do umowy) 
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej, telefonii stacjonarnej w standardzie GSM ( dalej: telefonia GSM) oraz dostępu do Internetu.
Łącza:
I. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług telefonicznych Zamawiającemu w zakresie  zapewnienia stałego, równoczesnego dostępu do publicznej sieci teleinformatycznej poprzez dostarczenie:
A) 1 x SIPTrunk (120 kanałów) dla lokalizacji w Legnicy ul. Iwaszkiewicza 5 wraz z dedykowanym łączem podkładowym przez kanał IP VPN  50/50 Mbit/s.
Zamawiający, dla maksymalnego bezpieczeństwa ciągłości i jakości świadczenia usługi, wymaga, aby wyżej wymienione łącza SIP TRUNK, były dostarczone przez szyfrowany kanały VPN na łączach telekomunikacyjnych operatora z wystarczającym CIR (Committed Information Rate) oraz implementacją QoS (Quality of Service). W szczególności nie dopuszcza się transmisji ruchu przez Internet publiczny na jakimkolwiek odcinku (przęśle) transmisji danych/VOICE nie będącym w dyspozycji Wykonawcy. W przypadku dostarczenia łączy SIP TRUNK w oparciu o wydzieloną sieć IP VPN MPLS pozbawioną szyfrowania kanałów, to na Wykonawcy będzie spoczywało pełne zapewnienie bezpieczeństwa dla przesyłanych danych;

B) 150 x dostęp w standardzie GSM (dostarczenie 150 kart SIM, poprzez zastosowanie karty SIM, z której można wyłamać pozostałe rozmiary kart aby bez przeszkód dopasować jej rozmiar do wymagań telefonu);

C) 1 x dostęp do sieci Internet w technologii kablowej (światłowodowa) o parametrach minimalnych 200/200 Mbit/s 16 IP
W ramach opłaty abonamentowej za usługi telefonii stacjonarnej oraz telefonii GSM Wykonawca powinien zagwarantować krajowe połączenia do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych, SMS i MMS do krajowych sieci komórkowych. 
Opłata abonamentowa nie będzie obejmować to numerów specjalnych, infolinii, biura numerów itp. Wykonawca na wniosek Zamawiającego będzie blokował wszystkie połączenia, SMS, MMS o podwyższonej płatności tzw. Premium Rate.
Wszystkie dostarczone w ramach realizacji usługi sprzęty i licencje  z wyłaczeniem telefonów komórkowych 
USŁUGI TELEFONII GSM:
 Udostępnienie usługi „wirtualnej centrali”
Pod nazwą „wirtualna centrala” Zamawiający rozumie usługę, realizowaną przez Wykonawcę poza siedzibą Zamawiającego, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania Wykonawcy. W ramach świadczonej usługi „wirtualnej centrali” Wykonawca zapewni:
Numer dostępowy dla wszystkich usług (połączenia głosowe/SMS/MMS/Faks) 
Prezentację połączeń wychodzących numerem stacjonarnym 
Nieograniczoną liczbę użytkowników korzystających z usług (np.: nielimitowana liczba równoczesnych połączeń wychodzących z prezentacją numerem dostępowym) 
Brak zajętości linii 
Dystrybucję połączeń po prefiksie osoby dzwoniącej 
Rzeczywisty widok połączeń przychodzących i wychodzących 
Bieżąca kontrola natężenia ruchu telefonicznego w firmie 
Możliwość przekierowania połączenia
Wspólna prezentacja numerów 
System przekierowań pomiędzy numerami w grupie 
Przejmowanie połączeń w grupie 
Widok statusu połączeń przychodzących na numery dostępowe 
Czas połączeń z pracownikami 
Czas oczekiwania klientów w kolejce na połączenia 
Nieograniczony czas archiwizacji nagrań 
Wielu administratorów zarządzających profilem
Uprawnienia dla grup numerów, lokalizacji 
Dopasowany do potrzeb klienta podział uprawnień 
obsługa SMS / MMS poprzez:
Wysyłanie i odbieranie wiadomości 
Przekierowanie na inny numer lub email
Nadpisy statyczne i dynamiczne
Dystrybucja SMS wg kalendarza
Personalizacja wiadomości (TAGI)
Chat SMS
API SMS
Email2SMS
obsługę FAKS poprzez:
Wysyłanie i odbieranie wiadomości
Przekierowanie na email (faks2mail)
Autodetekcja sygnału faksowego 
Mail2faks 
Numeracja skrócona pomiędzy pracownikami (od 3 do 6 cyfr)
Wspólna numeracja dla numerów stacjonarnych i mobilnych 
Możliwość nagrywania połączeń przychodzących jak również wychodzących z numeru telefonu komórkowego, telefonu IP czy łącza Siptrunka., bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania oraz konieczności realizacji połączenia przez centrale telefoniczną zainstalowaną w lokalizacji Zamawiającego.
Telefonia kowergentna: Skrócona numeracja w telefonii komórkowej jak i stacjonarnej (konta IP, SipTrunk). Połączenia z telefonii komórkowej do numerów stacjonarnych będą wykonywane poprzez numerację skróconą.
USŁUGI TELEFONII STACJONARNEJ:
Usługa odbywać się będzie w oparciu o spełniający nw. minimalne wymagania sprzęt oraz licencje: :pppppop poprzezpoprzez
A. redundatny system telekomunikacyjny działający z wykorzystaniem :
klaster SBC ( minimum dwa urządzenia)
klaster IPPABX ( minimum dwa urządzenia)
i spełniający minimalnie wymagania:
w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę: serwery sprzętowe zamontowane w szafie 19’’, wysokość każdego serwera w szafie – 2U
z gwarancją producencką na serwer – min 48 miesięcy wraz z realizacją serwisu w trybie NBD

SBC (session border controller ) – obsługa min 1000 jednoczesnych sesji SIP  z minimalną  funkcjonalnością:
Firewall i kontrola dostępu
Szyfrowanie
Ukrywanie topologii
Ochrona przed DoS
Ochrona przed fraudam
Transcoding
NAT Traversal
Normalizacja SIP
Konwersja DTMF
Konwersja faxów
Policing dla kodeków/protokołów
Normalizacja SIP
IPPABX - obsługa min 1000 użytkowników wyposażonych w telefony analogowe lub voip z minimalną  funkcjonalnością:
Dostarczenie i uruchomienie zaawansowanego systemu IVR ( bez ograniczeń ilościowych, zarządzanie przez www) 
Dostarczenie i uruchomienie systemu Fax Serwer (wparcie dla kodeka T.38) - dla wszystkich linii wewnętrznych (fax sygnalizowany i dostępny na poczcie e-mail i/lub drukarce sieciowej).
Pełna integracja z korporacyjnymi książkami telefonicznymi.
Szyfrowanie głosu i sygnalizacji dla wszystkich kont SIP wraz z systemem do generowania certyfikatów.
Dostarczenie i uruchomienie zaawansowanego systemu Nagrywania Połaczeń. System nagrywania rozmów dla wszystkich użytkowników wraz z aplikacją pozwalającą na komfortowe zarządzanie/przeglądanie nagrań z poziomu www . Dostęp www do dedykowanej aplikacji pozwalać musi ponadto na archiwizację/ backup i pobieranie treści połączeń telefonicznych oraz ma posiadać zaawansowane możliwości konfiguracji dostępu do nagrań dla poszczególnych użytkowników wraz z gradacja dostępu do nich. 
Dostarczenie i uruchomienie systemu CallCenter  (dla min 30 stanowisk Agentów, 1 x Supervisor ) -
Contact center realizuje funkcję Obsługi Pacjenta z jednoczesną obsługą kilku kolejek telefonicznych wraz z kolejkowaniem i różnymi scenariuszami obsługi. 
Wsparcie dla funkcji opiekun klienta – dodzwaniające osoby trafiają do Agenta, który jest opiekunem rekordu
Integracji z systemem zewnętrznym – pobranie rekordów
Podział na kampanie i przydział dowolny klientów do jednej lub wielu kampanii
Nagrywanie rozmów, z personalizowanym modelem nazewnictwa 
Obsługa 35 stanowisk konsultantów medycznych oraz stanowisk managerów i koordynatorów z możliwością dalszej rozbudowy,
Zarządzanie dystrybucją zgłoszeń w kolejkach do agentów medycznych,
Dostarczenie rozwiązań charakterystycznych dla obsługi ruchu wychodzącego
zarządzenie procesowe z możliwością łączenie wielu projektów kampanii w jeden proces obsługi
system raportów bazodanowych z możliwością tworzenia indywidualnych raportów w podziale na projekty / kampanie
rejestracja rozmów z podpięciem pod skrypt / sprawę z opcją indywidualnego opisu nagrań na potrzeby eksportu (wymagane pod potrzeby projektów outsorcing lub rejestracja zgód Giodo) 
Raportowanie (agentów, kampanii, kolejek, procesów i skryptów m.in. mierzenie czasu pracy i przerw agentów, czasów rozmów i obecności w kanałach komunikacyjnych)
Zarządzanie procesem obsług oraz skryptami rozmów.
Dostarczenie i oprogramowanie modułu Powiadamiania Alarmowego wraz z dedykowanymi aplikacjami per stanowisko PC/Tablet/ wg wymagań:
wykorzystanie max 1 licencji sip
wykorzystanie istniejących zasobów IT (Platforma NGN, LAN, komputery, telefony)
brak konieczności przeprowadzania fizycznej instalacji dodatkowych urządzeń/okablowania na stanowiskach użytkowników itp. (fizycznie instalowany jest tylko i wyłącznie serwer)
brak limitu obsługiwanych numerów telefonów/budynków/stanowisk ochrony
system automatycznie rozłącza połączenie (natarczywy petent nie zdaje sobie sprawy z faktu, że urzędnik wezwał ochronę)
Dostarczenie i uruchomienie systemu Mostek Konferencyjny z panelem zarządzajacym www ( bez ograniczeń co do ilości obsługiwanych pokoi konferencyjnych I osób biorących udział w telekonferencji)
Dostarczenie i oprogramowanie modułu DYSPOZYTOR wraz z  Modułm Synteza Głosu, generowanie zapowiedzi słownych na podstawie tekstu pisanego (poprzez interfejs www) wraz z osadzeniem go w zapowiedziach ivr oraz eksportem komunikatu do pliku celem wkompnowania go w treść strony http://www.szpital.legnica.pl/index.php/informacje-dla-pacjenta.
Przygotowanie i dostarczenie szablonów komunikatów dla Modułu Syntezy Głosu
Dostarczenie interfejsu/systemu API- Dedykowana aplikacja w modelu SaaS przeznaczona do wsparcia obsługi telefonicznej:
udostępniona w modelu SaaS(software as service),  
dostępem www per numer miejski (zbiera dane na temat połączeń oraz wiąże je z ustawionymi przez użytkownika w oknie obsługowym statusami, tematami itd., umożliwiając w ten sposób przygotowanie wielu rozbudowanych raportów…)
pozwala na realizację okien komunikacyjnych dla połączeń wychodzących i przychodzących wraz z możliwością przypisania do danej rozmowy tematu, typu klienta, statusu, oraz ewentualnych uwag
Umożliwia wyszukiwanie, podgląd oraz edycję dotychczasowych połączeń wykonanych/odebranych przez użytkownika;
Wyświetla automatycznie aktualizowaną listę ostatnich połączeń:
Wyświetla listę przekierowań ustawionych przez użytkowników,
użytkownikowi umożliwia edycję własnych przekierowań, 
administratorowi edycję przekierowań wszystkich użytkowników
umożliwia podgląd, wyszukiwanie oraz edycję słowników tematów/statusów/stanów użytkownika, typów klienta (czyli danych które można zaznaczać/wybierać w oknie połączenia)
umożliwia tworzenie i generowanie raportów na podstawie zebranych przez aplikację danych per użytkownik, grupa, temat…Wykonanie/Oprogramowanie systemu pod kątem obsługi użytkowników/hunting grup/drzew IVR/harmonogramów/dial planów…
dostarczenie 100 x  telefon voip podstawowy  o parametrach niegorszych niż:
z obsługą minimum 2 linii, 
trzech klawiszy programowalnych, 
wyświetlacz LCD o rozdzielczości 132x48 pikseli
z interfejsem Gbit, PoE, obsługa HD audio
dostarczenie 10 x telefon voip średnio zaawansowany  o parametrach niegorszych niż:
obsługa min 3 x linia SIP, 6 linii,  
z min. 24 klawiszami BLF, 
4 programowalne klawisze kontekstowe, 
wyświetlacz min 200x80 pikseli, 
port USB , 
z  interfejsem Gbit, obsługa HD audio
dostarczenie 10 x telefon voip średnio zaawansowanego dla układu sekretarsko-dyrektorskiego o parametrach  niegorszych niż:
min 4 x linia SIP, 
podświetlany ekran LCD o przekątnej min 4,3 cala, 
5 dedykowanych programowalnych przycisków ekranowych,
podwójny zintegrowany port gigabitowy z PoE oraz Bluetooth, 
jakość dźwięku HD
możliwością rozbudowy o min 3 moduły dodatkowych klawiszy funkcyjnych DSS i obsługą 160 klawiszy
dostarczenie 10 x przystawka dodatkowych klawiszy DSS,  każda min 40 przycisków z funkcjonalnością BLF
dostarczenie  4 x brama IAD, wg wymagań: 
montaż szafa 19’’
max wysokość 3U każda, 
obsługa min 288 portów analogowych każda
wymaganie dla bram analogowych:
- muszą posiadać dedykowane procesory sygnałowe, obsługujące na wszystkich dostarczonych portach w tym samym czasie połączenia faksowe z kodekiem T38)
dostarczenie Konsoli Dyspozytorskiej: 2 szt
dostarczenie UPS  do konsoli  operatorskiej  zdolnego do podtrzymania przez 2 godziny awaryjnej pracy przy braku zasilania z sieci energetycznej 
Wykonanie/Oprogramowanie centrali pod kątem obsługi kilkuset użytkowników/hunting grup/drzew VR/harmonogramów/dial planów…
dostarczenie i oprogramowanie Systemu Provisioningu telefonóww i bram VoiP
dostarczenie i montaż przełącznicy telefonicznej HVT dla min 1000 par w technologii LSA naścienna lub wolnostojąca ( kpl)
Wykonanie krosu pomiędzy stroną linową i stacyjną wszystkich numerów stacjonarnych 
Testy powdrożeniowe, poprawki konfiguracyjne.
Zasilanie awaryjne dla serwera na czas 2 godzin
Wdrożenie (instalacja, konfiguracja, weryfikacja poprawności działania wszystkich dostarczonych urządzeń, podzespołów, funkcjonalności.,..)
Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne wobec Konsoli Dyspozytorskiej:
 Konsola VoIP  ma  spełniać parametry nie gorsze niż:
· konsola ma  być w komplecie z zintegrowanym aparatem VoIP, który w przypadku awarii konsoli przejmie jej funkcje, aparat VoIP o średnicy ekranu minimum 5”, co najmniej 24 klawisze do podglądu kolejek i stanu zajętości abonentów zewnętrznych. Konsola i aparat pracują w trybie równoległym i czasie rzeczywistym;
· przekątna ekranu konsoli - minimum 15” w formacie 5:4 lub 4:3;
· ekran konsoli musi być dotykowy, a funkcjonalność konsoli musi być pełna bez wykorzystania klawiatury i myszy, ponadto ekran konsoli musi być regulowany w zakresie kąta nie mniejszym niż od 0 do 80 stopni z zachowaniem stabilności mechanicznej;
· konsola musi obsłużyć minimum 6 kolejek wywołań przychodzących;
· obsługujący konsole musi mieć możliwość sortowania wywołań w kolejkach wg priorytetów lub kolejności wywołania jednym dotknięciem ekranu;
· konsola musi mieć możliwość integracji z minimum 3 książkami korporacyjnymi o pojemnościach minimum 4000 rekordów każda;
· konsola musi umożliwiać wyświetlanie stanu zajętości, zalogowania, dzwonienia wszystkich abonentów podłączonych do serwera telekomunikacyjnego;
· konsola musi umożliwiać zestawianie telekonferencji dla 100 uczestników poprzez jedno dotknięcie ekranu;
· konsola musi umożliwiać predefiniowanie minimum 6 grup telekonferencyjnych dla minimum 100 uczestników każda;
· w trakcie trwania telekonferencji konsola musi umożliwiać funkcje: prezentacje stanu mówienia, zalogowania, dzwonienia, możliwość wyłączania mikrofonu wybranym osobom biorącym udział w telekonferencji, możliwość czasowego i stałego zablokowania dostępu do konferencji wybranym uczestnikom;
· w trakcie trwającej telekonferencji konsola musi umożliwiać dodawanie do niej dodatkowych uczestników (dzwoniących i dzwoniących);
· konsola musi umożliwiać zarówno wysyłanie wiadomości SMS jak i odbieranie wiadomości SMS, ich archiwizowanie oraz umożliwiać predefiniowanie minimum 6 grup SMS-owych dla minimum 100 odbiorców każda;
· konsola musi posiadać nadmiarowy system nagrywania rozmów;
· w przypadku awarii sieci LAN konsola musi mieć możliwość wykonywania połączeń zewnętrznych a treść zarejestrowanych rozmów musi być dostępna dla użytkownika nawet przed przywróceniem sprawności sieci LAN;
· zmiany konfiguracyjne dokonane na jednej konsoli mszą być dostępne na pozostałych konsolach.
 Instalacja 
Instalacja systemów odbędzie się zgodnie z ustalonym i pomiędzy Stronami harmonogramem. Wykonawca dokona               u Zamawiającego instalacji i parametryzacji potrzebnej infrastruktury sprzętowej i systemowej do realizacji świadczenia zamawianych usług, w tym zobowiązany jest dokonać podłączenia fizycznego do istniejącej infrastruktury teletechnicznej w obiekcie Zamawiającego. 
- Wykonawca zobowiązany jest do instalacji dostarczonej przez siebie infrastruktury wyłącznie we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach. 
Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, wyprodukowane w  2017 roku  oraz  nie były używane. Wszystkie dostarczone urządzenia zasilane prądem przemiennym muszą być zasilane napięciem 230 V/50 Hz

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) instalacja sprzętu i oprogramowania służącego realizacji usługi,
b) konfigurowanie serwerów telekomunikacyjnych i pozostałego sprzętu zgodnie z potrzebami określonymi przez Zamawiającego – na miejscu lub zdalnie, 

c) dokonywanie zmian konfiguracji oraz optymalizacji środowiska sprzętowego i systemowego w zakresie zapewnienia poprawnej i wydajnej pracy zainstalowanego systemu
 udzielanie konsultacji dotyczących kwestii związanych z właściwym działaniem zainstalowanych sprzętów i oprogramowań.
d) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi stanowiska dyspozytorskiego z konsolą,
e) szkolenie pracowników z podstawowych zasad obsługi serwerów oraz monitorowania parametrów pracy, w wymiarze 1 dnia szkoleniowego, 6 godzin dla 3 wskazanych przez Zamawiającego osób w siedzibie u Zamawiającego,
f) zapewnienie całodobowego przyjmowania zgłoszeń  awarii ; 

g) usuwanie awarii  - od poniedziałku do niedzieli, całodobowo.
h) nadzorowanie poprawności działania serwerów, lokalizacja uszkodzeń i nieprawidłowości oraz ich usuwanie,
i) nieodpłatna aktualizacja oprogramowania serwerów do najnowszych dostępnych wersji,
 j) prowadzenie prac związanych z bieżącą konserwacją, utrzymaniem, serwisem oraz usuwaniem awarii następować będzie zgodnie z zasadami obowiązującymi u Zamawiającego, w szczególności w zakresie dostępu do pomieszczeń oraz zachowania bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa informacji. Dostęp do pomieszczeń będzie rejestrowany i odbywał się  będzie w asyście pracownika Zamawiającego.
k) stosowanie zdalnej Obsługi przez Wykonawcę, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Zamawiającego, będzie realizowane zgodnie z procedurami zdalnego dostępu obowiązującymi u Zamawiającego.
 l) w przypadku braku możliwości zdalnego usunięcia awarii, jej usunięcie może nastąpić poprzez zastosowanie urządzeń lub elementów zastępczych o parametrach nie gorszych niż zainstalowane, jednak gwarantujących bezproblemową współpracę z urządzeniami i systemem Zamawiającego.
m) w przypadku wystąpienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkiej pomocy i wsparcia Zamawiającemu w odtworzeniu całości systemu oraz jego uruchomienia; 
Zamówienie obejmuje również zakup przez Zamawiającego  170 fabrycznie nowych telefonów komórkowych o nw. minimalnych parametrach:
	Częstotliwość GSM (2G) 

	Rozmiar wyświetlacza: min. 1,75”

	Rozdzielczość min. 160 x 128

	Ilość SIM: 1 SIM

	Kalendarz 

	Kalkulator 

	Funkcja głośnomówiąca 

	Książka telefoniczna min. 500 wpisów

	Budzik 

	Szybkie wybieranie 

	Pojemność baterii  - min. 1000 mAh

	Czas czuwania (godziny)  - min. 300 godzin

	Czas rozmów– min. 10 godzin 

	Waga: maks.  90 gram 

	Wymiary maksymalne: dł. 145x  szer. 55 x grubość 15 mm 

	Ładowarka biurkowa 
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